1. **750AFR**  
   Recubrimiento de Mica: Anti-Niebla Avanzado.  
   Certificación: CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010.  
   Color de Mica: Claro.  
   Color de Armazón: Azul, Claro y Gris.  
   Banda: Elástico negro .  
   Características Especiales: Ventilación Indirecta, Ajustable, Protege Contra Salpicaduras Químicas, Polvo y Partículas Voladoras, Visión Amplia, Resistente a la Tracción del Cabello.

1. **160**  
   Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Empaño) y Sin Recubrimiento.  
   Certificación: CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010.  
   Color de Mica: Claro y Gris.   
   Color de Armazón: Verde, Claro y Gris.  
   Banda: Elástico negro y Neopreno Negro.  
   Características Especiales: Protección Superior Contra Salpicaduras de Sustancias Químicas, Lente Remplazable y Ventilación excepcional.
2. **XPR36**  
   Recubrimiento de Mica: ENCOTE (Anti-Niebla, Anti-Ralladuras).  
   Certificación: CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010.  
   Color de Mica: Claro.  
   Color de Armazón: Claro.  
   Banda: Neopreno Negro.   
   Características Especiales: Sello Positivo que Protege Contra Salpicaduras Químicas, Polvo y Partículas Voladoras, Circulación de Aire en 360◦ con Ventilación Indirecta y QD2 para Ajuste Rápido de Correa.
3. **Z100**  
   Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Niebla) y Sin Recubrimiento.   
   Conformidad con la Norma: ANSI Z87.1-2010.  
   Color de Mica: Claro.  
   Color de Armazón: Verde.  
   Banda: Neopreno Verde.  
   Características Especiales: Ventilación Indirecta, Protección Superior Contra Salpicaduras de Sustancias Químicas, QD2 para Ajuste Rápido Pequeño y Lente Reemplazable.
4. **160AFR**  
   Recubrimiento de Mica: Anti-Niebla Avanzado.   
   Conformidad con la Norma: ANSI Z87.1-2015.  
   Color de Mica: Claro.  
   Color de Armazón: Claro y Gris.  
   Banda: Neopreno Negro.  
   Características Especiales: Ventilación Indirecta, SVQDD2 Ventilación Lateral y Protección Superior Contra Salpicaduras de Sustancias Químicas, Polvos, Partículas y Escombros.
5. **Encompass**  
   Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Niebla) y Sin Recubrimiento.   
   Conformidad con la Norma: ANSI Z87.1-2015.  
   Color de Mica: Claro y Gris.   
   Color de Armazón: Claro y Gris.  
   Banda: Neopreno Negro.  
   Características Especiales: Puente de Nariz AGR que Proporciona Ajuste Prefecto, Ventilación Indirecta, Protección Superior Contra Salpicaduras de Sustancias Químicas y Lente Reemplazable.

1. **500AFR**  
   Recubrimiento de Mica: Anti-Niebla Avanzado.   
   Conformidad con la Norma: ANSI Z87.1-2015.  
   Color de Mica: Claro.  
   Color de Armazón: Gris.  
   Banda: Neopreno Negro.  
   Características Especiales: Ventilación Indirecta, QD2 Quick-Draw (Ajuste Rápido), Protección Superior Contra Salpicaduras de Sustancias Químicas, Polvos, Partículas y Escombros.
2. **500**  
   Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Empaño) y Sin Recubrimiento.  
   Certificación: ANSI Z87.1-2010.  
   Color de Mica: Claro.  
   Color de Armazón: Gris.  
   Banda: Elástico negro.  
   Características Especiales: Protección Superior Contra Salpicaduras de Sustancias Químicas, Sello Con o Sin Tela, Resistente a Impactos Fuertes, Montaje Flexible y Lente Reemplazable.
3. **M50**   
   Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Empaño)   
   Certificación: ANSI/ISEA Z87.1-2015 y CSA Z94.3-2015  
   Color de Mica: Gris, Interior-Exterior y Claro.   
   Color de Armazón: Gris.  
   Banda: Elástico negro y Neopreno Negro.  
   Características Especiales: Ventilación Indirecta o Sin Ventilación.