**1-Tripie para Entrada a Espacios Confinados**   
Tripies con 2 poleas y línea de vida para entrar a espacios confinados.  
Capacidad de carga según especificación del cliente.  
Distancia de cables disponible hasta 50ft.  
Fabricación de gabinete para almacenamiento de tripie bajo especificaciones del cliente, incluye formato de inspección de pre uso.

**2-Tripie para Entrada a Espacios Confinados**   
Guardas laterales plegables fabricadas a la especificación en dimensiones del cliente.  
Manufacturadas en tubular de acero recubierto con pintura amarilla.  
Incluye 2 avisos de espacio confinado según normativa mexicana NOM-033-STPS-2015.  
Fabricación de gabinete para almacenamiento de guardas laterales en acero y acrílico.

**3-Detectores de Gases (Oxigeno)**Equipos portátiles para detección de porcentaje de Oxigeno en el aire.

**4-Detectores de Gases (Gases Flamables )**Equipos portátiles para detección medición de concentración de gases inflamables.