**Lavaojos de Gravedad**

Cuenta con Carrito de Transporte y Receptáculo para Desechos.

Aspersores de Plástico ABS Cerradas e Incorporadas a una Bandeja con Drenaje, con Doble Corriente de Agua No Perjudicial a 0.4 gpm (1.5 lpm).

Funcionamiento: Alimentado por Gravedad   
Tanque: Polietileno Amarillo, Dos Manijas para Transporte e Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

Peso: 38 lb. (62.6 kg.) Lleno para 15 min  
 19 lb. (8.61 Kg.) Vacío

Certificaciones: ANSI 358.1