**Traje de Bombero Profesional**

Modelo Defender

Refuerzos en Hombros, Codos y Rodillas con Tela UltraShield para Áreas de Mayor Desgaste Dando Más Años de Vida al Traje, Así Como Costuras con Hilo Kevlar 30/a con Doble y Triples Costuras Para Evitar Desgarre.

Pantalones con Sistema Elástico en la Cadera, Tobillos, Manga Ancha y Fuelle Tipo Diamante en Entrepierna Para dar Mayor Movilidad al Usuario.

Cuello de Diseño Tipo Escudo Para Cobertura Total del Cuello en 360 Grados.

Cierre en Solapa de Zípper / Velcro Retardarte al Fuego Para Cierre Hermético Contra Calor y Vapores, con Zípper de Sistema de Escape Para Emergencias.

Codos y Rodillas Acolchadas Para dar el Mayor Confort al Usuario, así Como Tirantes Acojinados con Sistema de Conexión Rápida.

Reflejante Color Amarillo/Plata de 3 Pulgadas de Ancho Micro-Perforado, Ofrece Menor retención de Calor.

Carnaza en Boca, Mangas y Tobillos.

Puño de Kevlar Hasta Nudillos con Ojillo para Pulgar.

Bolsa Tipo Maleta Para Guardado de Traje.

Barreras

Barrera Exterior: Tela DuPontTM Nomex IIIA 7.5 Oz. (Colores disponibles: Amarillo, Arena, Azul, Rojo, Negro).

Fusión Nomex-Kevlar (Colores disponibles: Amarillo, Arena, Azul, Rojo, Negro)

PBI Max (Clores Disponibles: oro y negro)

Barrera Térmica de Chambray FR 7.5 Oz.

Barrera de Humedad Stedair 3000.