1. **Arnes**

Arneses para trabajos en altura y/o espacios confinados.

Talla a especificación del cliente.

Capacidad de carga a especificación del cliente (hasta 450 Lbs.)

Diferentes marcas disponibles.

1. **Líneas de Vida**

Líneas de vida con amortiguador para trabajos por encima de los 7m de altura.  
Líneas de vida retractiles para trabajos en altura, sobre manlift o canastas de montacargas.

1. **Cables de posicionamiento**

Cable de posicionamiento disponible en distintos largos a especificación del cliente.