1. **Careta Plana**Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Empaño) y Sin Recubrimiento.   
   Aprobaciones Normativas: ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007.  
   Color de Lente: Claro, Verde Claro y Verde Oscuro.   
   Materiales:   
   PETG - Protección para rectificación de metales.  
   Policarbonato - Protección alto impacto.  
   Acetato - Protección contra salpicaduras químicas.  
   Características Especiales:   
   Patrón universal de agujeros permite fijar a una amplia variedad de adaptadores para cabeza y cascos.

**2-Escudo de Cara Moldeados**  
Dimensiones de Grosor y Tamaño de Lente: 0.070” x 8” x 15.5”  
Recubrimiento de Mica: ENFOG (Anti-Empaño).   
Color de Mica: Claro.  
Se recomienda uso de gafas de seguridad con el uso de careta.   
Material: Policarbonato.

**3-Adaptador de Casco con Correa**Recomendado para uso de careta y casco.   
Correa de Goma.  
Aprobaciones Normativas : CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2007.   
Características Especiales: La correa plana mantiene el adaptador firmemente en su lugar sin la posibilidad de enrollarse en la parte trasera del casco.   
  
**Nota:** Este producto solo se utiliza junto con una careta certificada por ANSI Y CSA.

**3-Adaptador de Casco con Cuchillas**  
Recomendado para uso de careta y casco.   
Aprobaciones Normativas: CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2007.   
Características Especiales:   
El adaptador con cuchillas permite el uso en cascos con ranuras.   
Protector de frente profunda que permite el deslizamiento de restos a la parte superior del casco y no hacia los ojos.   
  
**Nota:** Este producto solo se utiliza junto con una careta certificada por ANSI Y CSA.

**4-Head Gear**Equipo para la cabeza con protección profunda para cejas, cuenta con ajuste para el tamaño de la cabeza y ajuste de pasadores en la corona.   
Todos los modelos ofrecen protección dieléctrica.   
Material: ABS Resistente.   
Aprobaciones Normativas: CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2007.   
Características Especiales: La correa plana mantiene el adaptador firmemente en su lugar sin la posibilidad de enrollarse en la parte trasera del casco.   
  
**Nota:** Este producto solo se utiliza junto con una careta certificada por ANSI Y CSA.